
                                                                                        Załącznik nr  4 do protokołu
                                                                                        Nr IX/2024 Sesji Rady Miejskiej 
                                                                                        Trzemeszna z dnia  25.09.2024 r.


UCHWAŁA NR IX/65/2024
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Duszno i Wydartowo 

[bookmark: _Hlk97889324]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Duszno i Wydartowo, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zwany dalej planem.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Duszno i Wydartowo” w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
3.	Granicę obszaru objętego planem przedstawia rysunek.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:
1) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub budynek garażowo-gospodarczy;
2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;
4) sieciach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to elementy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ropociągowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;
5) urządzeniach rekreacji plenerowej – należy przez to rozumieć boiska sportowo-rekreacyjne, siłownie plenerowe, place gier i zabaw dla dzieci;
6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów poziomych wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzonych po obrysach ścian zewnętrznych budynków;
7) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym.
§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN-U, 2MN-U;
3) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;
4) tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RN, 2RN, 3RN, 4RN, 5RN, 6RN, 7RN, 8RN, 9RN, 10RN, 11RN, 12RN, 13RN, 14RN, 15RN, 16RN; 
5) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RZM, 2RZM, 3RZM, 4RZM, 5RZM, 6RZM, 7RZM, 8RZM, 9RZM, 10RZM, 11RZM, 12RZM, 13RZM;
6) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L;
7) teren cmentarza czynnego, oznaczony na rysunku planu symbolem CC;
8) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD;
9) teren komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KR.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy, jej funkcji, gabarytów, geometrii dachu oraz prowadzenia przy niej robót budowlanych;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) kondygnacji podziemnych,
b) dojść, dojazdów i obiektów małej architektury,
c) sieci i obiektów infrastruktury technicznej o maksymalnej wysokości 25 m,
d) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń innych niż wolnostojące, zgodnie z przepisami odrębnymi, na terenach MN, MN-U, US, RZM, z uwzględnieniem pkt. 3;
3) zakaz lokalizacji:
a) elektrowni wiatrowych,
b) biogazowni.
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) ochronę wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 „Subzbiornik Inowrocław – Gniezno, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisami o odpadach;
6) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej;
8) [bookmark: _Hlk142038441]zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;
9) przestrzeganie przy prowadzeniu działalności rolniczej zasad dobrej praktyki rolniczej oraz zasad określonych w przepisach odrębnych, w tym w ustawie o nawozach i nawożeniu;
10) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach:
a) MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN-U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
c) RZM jak dla terenów zabudowy zagrodowej.
§ 6. Nie ustala się wymagań w zakresie kształtowania krajobrazu.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się, zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) ochronę cmentarza rzymskokatolickiego z poł. XIX w. wraz z ogrodzeniem i bramą, ujętego w gminnej ewidencji zabytków;
2) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków;
3) dla obiektu wskazanego w pkt 1 obowiązek zachowania historycznego cmentarza ze wszystkimi historycznymi elementami (ogrodzenie i brama).
§ 8. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
§ 9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych i wiat;
3) sytuowanie budynków i wiat z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy: od 0,01 do 1,2;
7) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 10 m,
b) dla budynków pomocniczych i wiat nie większą niż 7 m;
8) dowolną geometrię dachów; 
9) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 900 m2;
10) dostępność komunikacyjną z przyległych terenów dróg publicznych, a także przez drogi wewnętrzne.
2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 9 nie dotyczą wydzielenia działek pod sieci infrastruktury technicznej oraz dojścia i dojazdy.
§ 10. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN-U, 2MN-U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych i wiat;
3) dopuszczenie lokalizacji świetlicy wiejskiej w parterze budynku mieszkalno-usługowego lub usługowego;
4) sytuowanie budynków i wiat z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy: 45% powierzchni działki;
6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30% powierzchni działki;
7) intensywność zabudowy: od 0,01 do 1,4;
8) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 10 m,
b) dla budynków pomocniczych i wiat nie więcej niż 7 m;
9) dowolną geometrię dachów;
10) powierzchnię nowo wydzielonej działki:
a) dla budynków mieszkalnych nie mniejszą niż 900 m2,
b) dla budynków mieszkalno-usługowych oraz usługowych nie mniejszą niż 1200 m2;
11) dostępność komunikacyjną z przyległych terenów dróg publicznych, a także przez drogi wewnętrzne.
2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 10 nie dotyczą wydzielenia działek pod sieci infrastruktury technicznej oraz dojścia i dojazdy.
[bookmark: _Hlk71733804]§ 11. Na terenie usług sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku planu symbolem US ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizację obiektów i budynków związanych ze sportem i rekreacją, w szczególności:
a) urządzeń rekreacji plenerowej, 
b) wieży widokowej;
2) dopuszczenie lokalizacji wiat i budynków pomocniczych związanych z funkcja wiodącą;
3) lokalizację budynków i wiat z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 80% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20% powierzchni działki;
6) [bookmark: _Hlk71731283]intensywność zabudowy: od 0,01 do 2,4;
7) wysokość zabudowy:
a) dla budynków pomocniczych nie większą niż 9 m,
b) dla wiat i wieży widokowych nie większą niż 25 m;
8) dowolną geometrię dachów;
9) dostępność komunikacyjną z przyległego terenu drogi publicznej.
§ 12. Na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RZM, 2RZM, 3RZM, 4RZM, 5RZM, 6RZM, 7RZM, 8RZM, 9RZM, 10RZM, 11RZM, 12RZM, 13RZM ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej związanej z gospodarstwem rolnym;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych, wiat, budynków gospodarczych, a także budynków inwentarskich związanych z produkcją rolną oraz budowli rolniczych;
3) sytuowanie budynków i wiat z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy: od 0,01 do 1,2;
7) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 10 m,
b) dla budynków pomocniczych i wiat nie więcej niż 7 m,
c) dla pozostałych budynków i budowli rolniczych nie więcej niż 20 m;
8) dowolną geometrię dachów;
9) powierzchnię nowo wydzielonej działki zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie podziału gruntów rolnych;
10) dostępność komunikacyjną z przyległych terenów dróg publicznych, a także przez drogi wewnętrzne. 
§ 13. Na terenach rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RN, 2RN, 3RN, 4RN, 5RN, 6RN, 7RN, 8RN, 9RN, 10RN, 11RN, 12RN, 13RN, 14RN, 15RN, 16RN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zachowanie dotychczasowego rolniczego sposobu zagospodarowania, w tym istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
2) zachowanie istniejącego systemu melioracji z dopuszczeniem przebudowy pod warunkiem utrzymania ciągłości jego funkcjonowania;
3) zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i teletechnicznej z uwzględnieniem pkt 4;
4) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także małych i mikro instalacji OZE, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) dopuszczenie usytuowania dróg gruntowych stanowiących dojazdy do gruntów rolnych;
6) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń melioracji wodnych; 
7) dostępność komunikacyjną z przyległych terenów dróg publicznych, a także przez drogi wewnętrzne.
§ 14. Na terenach lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zagospodarowanie terenów zgodnie z planem urządzenia lasu;
2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i parkingów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zachowanie istniejącego systemu melioracji z dopuszczeniem przebudowy pod warunkiem utrzymania ciągłości jego funkcjonowania.
§ 15. Na terenie cmentarza czynnego, oznaczonym na rysunku planu symbolem CC ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zachowanie terenu cmentarza;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) grobów ziemnych i murowanych,
b) kaplicy, 
c) dzwonnicy,
d) pomnika, 
e) domu pogrzebowego, kostnicy, budynków administracyjnych, socjalnych i usługowych związanych z funkcjonowaniem cmentarza;
3) lokalizację budynków z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy: od 0,01 do 0,8;
7) wysokość zabudowy: 
a) dla budynków nie więcej niż 8 m,
b) dla kaplicy cmentarnej i dzwonnicy nie więcej niż 20 m;
8) dowolną geometrię dachów;
9) w zakresie ochrony zabytków zasady zgodne z § 7;
10) dopuszczenie zapewnienia miejsc postojowych z przyległego terenu drogi publicznej; 
11) dostępność komunikacyjną z przyległego terenu drogi publicznej. 
§ 16. Na terenach dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD ustala się:
1) sytuowanie jezdni o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszczenie sytuowania miejsc postojowych i ścieżek pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszczenie zagospodarowania zielenią, w tym wysoką, wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogowych.
§ 17. Na terenie komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KR ustala się:
1) w zakresie zagospodarowania pasa drogowego – przekrój jednojezdniowy dwupasowy lub ciąg pieszo-jezdny;
2) dopuszczenie sytuowania miejsc postojowych;
3) dopuszczenie sytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 1 elementów pasa drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 18. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. 
§ 19. 1. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na terenach MN i MN-U ustala się:
1) minimalną szerokość frontu działki: 20 m;
2) minimalną powierzchnię działki zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 9, § 10 ust. 1 pkt 10;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°.
§ 20. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegających istniejących sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności:
a) istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z pasem technologicznym, wyznaczonym na rysunku planu,
b) istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z pasami technologicznymi, wyznaczonymi na rysunku planu,
c) gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Mogilno – Trzemeszno (MOP: 8,4 MPa),
d) gazociągu tranzytowego DN1400 relacji Jamał – Europa Zachodnia (MOP: powyżej 2,5 MPa, rok budowy: 2000) wraz ze strefą kontrolowaną o maksymalnej szerokości 200 m (po 100 m od osi gazociągu);
2) w granicach pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wskazanych w pkt 1 lit. a i b zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności powyżej 3 m wysokości oraz o rozbudowanym systemie korzeniowym, a także obowiązek zastosowania pasa wycinki podstawowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dla gazociągu wymienionego w pkt 1 lit. c należy:
a) zachować pas eksploatacyjny o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu), w którym zakazuje się nasadzania drzew,
b) zastosować strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) w granicach strefy kontrolowanej wskazanej w pkt 1 lit. d) należy wszelkie zamierzenia inwestycyjne realizować z zapewnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia w otoczeniu eksploatowanej sieci gazowej wysokiego ciśnienia oraz prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania tej sieci, wynikających z przepisów odrębnych;
5) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych dla terenów zlokalizowanych w strefach sanitarnych cmentarzy.
§ 21. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) szerokość pasa drogowego w liniach istniejących zgodnie z rysunkiem;
2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, dróg pieszo-rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym; 
3) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej;
4) zapewnienie stanowisk postojowych, w tym miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi, w ilości nie mniejszej niż:
a) 2 stanowiska postojowe na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 2 stanowiska postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej,
c) 5 miejsc postojowych dla terenu cmentarza.
§ 22. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;
3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
4) w przypadku braku sieci wodociągowej dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem pkt 6;
6) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych do odprowadzania ścieków komunalnych z uwzględnieniem pkt 7;
7) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków; 
8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, do ziemi lub rowów, z uwzględnieniem pkt 9 oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, uwzględnienie przepisów odrębnych w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;
10) zaopatrzenie docelowo w gaz z sieci gazowej;
11) dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z indywidualnych zbiorników na gaz płynny;
12) zaopatrzenie w ciepło wytwarzane z:
a) paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) energii elektrycznej,
c) instalacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
14) dopuszczenie lokalizacji linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako kablowych.

§ 23. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.
	§ 24. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%. 
§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.






































U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr IX/65/2024
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA
z dnia 25 września 2024 r.

1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją Uchwały Nr LXXVIII/553/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 lipca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Duszno i Wydartowo.
1. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 540 ha.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewidziana w art. 17. 
1. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, dnia 27 lipca 2023 roku ukazało się ogłoszenie w prasie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Duszno i Wydartowo, z możliwością składania wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia.
1. Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem o podjęciu uchwały i przystąpieniu do sporządzenia planu zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. 
1. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismo znak: WOO-III.411.323.2023.MM.1 z dnia 09 sierpnia 2023 r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gnieźnie, pismo: ON-NS.9022.2.30.2023  z dnia 09 sierpnia 2023 r.  
1. Zgodnie z art. 17 pkt 4 ww. ustawy sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszna, a także sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy.
1. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1. uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
1. uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 uchwały, dotyczącym zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
1. uwzględnia zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, z powodu niewystępowania takich zabytków na terenie planu,
1. uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez m. in. zapewnienie ochrony powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, zaopatrzenie w ciepło wytwarzane z paliw: płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zgodnie z przepisami odrębnymi lub energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej dopuszczenie szczelnych zbiorników na ścieki, nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową,
1. uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także powierzchnię biologicznie czynną,
1. uwzględnia prawo własności do nieruchomości,
1. nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
1. uwzględnia potrzeby interesu publicznego ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
1. uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
1. został sporządzony przy zapewnieniu udziału społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
1. został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych,
1. uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez m. in. ustalenia uchwały dotyczące ochrony wód, ochronę głównego zbiornika wód podziemnych, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych.
1. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
1. Projekt planu miejscowego przewiduje sytuowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorami ekonomicznymi przestrzeni poprzez:
1. kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego,
1. lokalizowanie nowej zabudowy w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,
1. zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów,
1. lokalizowanie nowej zabudowy przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego, istniejącej sieci elektroenergetycznej, pobliskich sieci wodociągowych, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności studium i planów miejscowych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, uchwalonej uchwałą Nr LIII/377/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 stycznia 2022 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
1. Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizacja ustaleń planu spowoduje wzrost podatków od nieruchomości, a także nie wpłynie negatywnie na budżet gminy. 
1. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Trzemeszna uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów i instytucji.
1. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Trzemeszna uzgodnił projekt miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami.
1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 9 sierpnia 2024 roku do dnia 2 września 2024 roku.
1. Dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie planu odbyła się w dniu 2 września 2024 r. roku o godzinie 12:00. 
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, w ustawowym terminie została wniesiona jedna uwaga przez
Eolus Energia Odnawialna Sp. z o.o., AL. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa. Uwaga ta polega na wnioskowaniu o uwzględnienie dla terenu działek nr ewidencyjnych 36, 93, 88, 12, 6, 8, 112, 92 obręb Duszno, gm. Trzemeszno,  „przypisania wymienionych działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części wsi Duszno i Wydartowo do klasy przeznaczenia terenu o nazwie teren elektrowni wiatrowej (PEF)" Burmistrza Trzemeszna.
1. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Miejskiej Trzemeszna projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Duszno i Wydartowo.
1. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.





